CCM/SCM-Ergaenzungen fuer U-Boot und Linux:
-------------------------------------------

Es gibt nun ein gemeinsames Kommando zum Laden der FPGAs:

  => help fpga
  fpga fpga status [name] - print FPGA status
  fpga reset  [name] - reset FPGA
  fpga load [name] addr - load FPGA configuration data

Der Name kann beim CCM-Module auch weggelassen werden.
Die Laengenangabe und damit "puma_len" ist nicht mehr
noetig:

  => fpga load puma 40600000
  FPGA load PUMA: addr 40600000: (00000005)... done

Die MTD-Partitionierung kann nun mittels "bootargs" ueber-
geben werden:

  => printenv addmtd
  addmtd=setenv bootargs ${bootargs}
    mtdparts=0:256k(U-Boot)ro,768k(Kernel),-(Rest)\;1:-(myJFFS2)

Die Portierung auf SMC ist natuerlich noch nicht getestet.

Wolfgang Grandegger (04.06.2002)
